                                                                                                                                        Препис!

                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИХТИМАН
                                              РЕШЕНИЕ
[bookmark: _GoBack]                                                   № 169                
                                          взето на заседание на Общински съвет-Ихтиман,
                                            проведено на 31.07.2024 г., Протокол №11


Относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10029.136.8 по КККР за землището на с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029, местност „ГНИЛАТА/ТАТАРСКО“, общ. Ихтиман, обл. Софийска във връзка с промяна предназначението на имота от земеделска земя за „Жилищно строителство“.

Основание за решение:  чл. 21, ал.1, т. 8 и  т.11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, както и във връзка с чл. 17а, ал. 3 и чл. 20а, ал.1 от ЗОЗЗ чл. 8, ал. 1 от ЗОС

                                                Общински съвет гр.Ихтиман
                                                                 РЕШИ

1. Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ с опорен план по чл.125, ал.1 от ЗУТ за изработването на Проект ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 10029.136.8, местност „ГНИЛАТА/ТАТАРСКО“, землище на с. Вакарел, общ. Ихтиман, обл. Софийска за промяна предназначението от земеделска територия в урбанизирана с отреждане „За жилищно строителство“.
2. Разрешава на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗЗ:
* Изработване на Проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 10029.136.8, местност „ГНИЛАТА/ТАТАРСКО“, землище на с. Вакарел, общ. Ихтиман, обл. Софийска с отреждане „За жилищно строителство“. Достъпът до имота е по полски път с идентификатор 10029.135.617 и полски път с идентификатор 10029.136.6. 
Имотът попада в зона със следните устройствени показатели на застрояване: зона за Нискоетажно жилищно стрителство /Жм/ с параметри: Максимална плътност на застрояване - до 40%; Мин. озеленена площ – 40%; Кинт - 1.2; Максимална височина на застрояване – до 10 м. кота корниз, начин на застрояване – свободно „е“.
Проектът да отговаря на изискванията на ЗУТ , Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 от 2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове, ЗОЗЗ, ППЗОЗЗ, ЗКИР.
Проектът за ПУП-ПРЗ да се изготви във фаза „окончателен проект“.
                                                            
                                                                                                          Председател ОбС/п/
                                                                                                            /Николай Начев/
Вярно с оригинала!
